Таблица 1. Стандарты фитингов

	Стандарт
	Виды и свойства
	Особенности
	Характеристики
	Данные, указываемые при заказе

	DK 

российский стандарт
	DK-(Г) фитинг со сферическим ниппелем и накидной гайкой

DK-(Ш) ниппель с наружной резьбой

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
	
	Резьба: метрическая от М16х1,5 до М52х2 

Диаметры рукавов: от 8 до 32 мм (5/16" - 1 1/4")
	- размер и шаг резьбы,

- величина гайки (размер ключа)

- диаметр хвостовика ниппеля или условный внутренний диаметр рукава

	 
DKI
	DKI-(Г) 
фитинг с накидной гайкой "универсальный" 
DKI-(Ш) 
фитинг с наружной резьбой "универсальный"
Виды фитинга: прямой 0°
	Отличается от стандарта DK обратным конусом головки ниппеля
	Резьба: метрическая от М16х1,5 до М52х2 

Диаметры рукавов: от 6 до 32 мм (1/4" - 1 1/4") 

	-размер и шаг резьбы,

-величина гайки (размер ключа)

-диаметр хвостовика ниппеля или условный внутренний диаметр рукава


	DKO 

немецкий стандарт
	DKO-(Г) 
фитинг с накидной гайкой "универсальный"

DKO-(Ш) 
фитинг с наружной резьбой "универсальный"

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
	От стандарта DK отличается наличием уплотнительного резинового кольца на головке ниппеля и углом конуса 24 ۫


	Резьба: метрическая от М12х1,5 до М52х2 

Диаметры рукавов: от 6 до 38 мм (1/4" - 1 1/2") 


	-размер и шаг резьбы,

-величина гайки (размер ключа)

-диаметр хвостовика ниппеля или условный внутренний диаметр рукава

	Стандарт

	Виды и свойства
	Особенности
	Характеристики
	Данные, указываемые при заказе

	SF


	Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
	
	Тип соединения: штекерное с уплотнительным кольцом и зажимным замком 
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2") 

Тип уплотнения: под прокладку резиновым кольцом
	-диаметр хвостовика ниппеля или условный внутренний диаметр рукава

-диаметр фланца (D)



	O.R.F.S. - O'Ring Face Seal 

(американский стандарт)

	ORFS-(Г) 
фитинг с накидной гайкой "универсальный" 
ORFS-(Ш) 
фитинг с наружной резьбой "универсальный
Виды фитинга: прямой 0°
	
	Резьба: метрическая от М12х1,5 до М52х2 

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2") 

Тип уплотнения: под прокладку
	диаметр хвостовика ниппеля или условный внутренний диаметр рукава

-размер и шаг резьбы,

- величина гайки (размер ключа)

	 
BRS
	BRS - розетка 
BRS – ниппель

Различаются:
-по виду присоединительной резьбы (внутренняя, наружняя, прямая, коническая, метрическая, дюймовая)


	Быстроразъемное соединение используется в гидравлических системах для размыкания (замыкания) гидравлических гибких трубопроводов (РВД) с обязательной отсечкой рабочей жидкости.
	Тип соединения: с шариковым замком , по резьбе
	-размер, вид и шаг резьбы,

-рабочее давление системы,

-тип соединения.

	Стандарт
	Виды и свойства
	Особенности
	Характеристики
	Данные, указываемые при заказе

	N.P.T.F. - National Pipe Tapered Fuel 
американский стандарт

	Виды фитинга: прямой 0°
	NPTF - фитинг с наружной конической резьбой "универсальный"


	Резьба: коническая наружная дюймовая 1/4"-2" (ГОСТ 6111-52) 
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2") 
	-размер и шаг резьбы,

-диаметр хвостовика ниппеля или условный внутренний диаметр рукава

	J.I.S. - Japanese Industrial Standard 
японский стандарт

	JIS-(Г) 
фитинг с накидной гайкой "универсальный" 
JIS-S(Г) 
фитинг с накидной гайкой "тяжелый" 
JIS-(Ш) 
фитинг с наружной резьбой "универсальный" 
JIS-S(Ш) 
фитинг с наружной резьбой "тяжелый "
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
	
	Резьба: дюймовая от 1/4" - 2" 
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2") 


	-размер и шаг резьбы,

-величина гайки (размер ключа)

-диаметр хвостовика ниппеля или условный внутренний диаметр рукава



	J.I.C. - Joint Industries Council американский стандарт

	JIC-(Г) 
фитинг с накидной гайкой "универсальный" 
JIS-C(Г) 
фитинг с накидной гайкой "тяжелый" 
JIC-(Ш) 
фитинг с наружной резьбой "универсальный" 
JIS-C(Ш) 
фитинг с наружной резьбой "тяжелый"
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
	
	Резьба: дюймовая от 7/16"-20" до 2 1/2"-12" 

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2") 



	-размер и шаг резьбы,

-величина гайки (размер ключа)

-диаметр хвостовика ниппеля или условный внутренний диаметр рукава


	Стандарт
	Виды и свойства
	Особенности
	Характеристики
	Данные, указываемые при заказе

	BEL
	Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°


	Фитинг гладкий, используется в соединениях с врезным кольцом и для сварных трубопроводов.


	Диаметры рукавов: от 6 до 38 мм (1/4" - 1 1/2") 

	-диаметр хвостовика ниппеля или условный внутренний диаметр рукава

-диаметр отверстия  под штуцер


	STECK 

	Виды фитинга: прямой 0°
	
	Тип соединения: штекерное с уплотнительным кольцом и зажимным замком 

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2") 

	-диаметр хвостовика ниппеля или условный внутренний диаметр рукава

-диаметр отверстия  под штуцер



	BANJO 

	Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90
	
	Тип соединения: резьбовое с поперечной расточкой 

Диаметры рукавов: от 6 до 16 мм (1/4" - 5/8") 


	-диаметр хвостовика ниппеля или условный внутренний диаметр рукава

-диаметр отверстия  под штуцер
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